|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Minimální požadavek zadavatele** | **Hodnota dodavatele**  **(v případě pevného parametru zadat ANO-NE)** |
| Motor  | Min. 50 kW, Diesel, emisní norma dle platné legislativy pro pracovní stroje Euro Stage V |   |
| Zásobník na smetí  | Z nerezové oceli, brutto objem 1,8 - 2 m3  |   |
| (uveďte údaj v m3) |   |
| Celková hmotnost  |  Do 3 500 kg |   |
| Průjezdná šířka stroje | Max. do 1 300 mm (uveďte údaj v mm) |   |
| Průjezdná výška stroje | Max do 2 200 mm (uveďte údaj v mm) |   |
| Zásoba čisté vody  | Min. 300 litrů (uveďte údaj v litrech) |   |
| Recyklace skrápěcí vody  | Ano (Zásobník na smetky –> sací hubice)  |   |
| Oddělený zásobník na recyklaci vody | Zvláštní oddělený zásobník na recyklaci vody |   |
| o objemu min.80 litrů.  |   |
| Talířové kartáče  | 2 boční kartáče před předními koly |   |
| Přední kartáč  | Třetí talířový kartáč vpředu, snímatelný, umožňující práci vpravo i vlevo s možností aplikace agresivního kartáče, ovládání joystickem. |   |
| Zametací agregáty  | Vpředu před přední nápravou, vlečené |   |
| Sací hubice | Bezprostředně za přední nápravou, |   |
| (bez koleček) |   |
| Kabina / Řízení  | Dvoumístná / Pravostranné řízení |   |
| Klimatizace  | Ano  |   |
| Kloubové řízení  | Stranové i příčné natáčení s vinutými pružinami a tlumiči pérování |   |
| Nápravy a pohon | Obě nápravy tuhé, pohon přední nápravy. Hnaná náprava s uzávěrkou diferenciálu. |   |
| Pojezd | Hydrostatický (uveďte rychlost) |   |
| Pracovní režim (rychlost 0-10 Km/h) |   |
| Přejezdový režim (rychlost 0-40 Km/h) |   |
| Brzdy  | Hydraulické dvouokruhové  |   |
| Registrační přístroj  | S registrací: doby zametání, počtu ujetých km při zametání a celkem ujetých km (uveďte) |   |
| Regulační sací ventilátor  | Musí umožnit plynulé (proměnlivé) nastavení otáček ventilátoru / sacího výkonu |   |
| Regulace zametání | Musí umožnit plynulé (proměnlivé) nastavení otáček bočních kartáčů a předního třetího kartáče |   |
| Paměťové / Programovatelné funkce režimu zametání | Minimálně dvě tlačítka pro uložení parametrů / programů zametání tj. otáčky (výkon) ventilátoru / otáčky bočních kartáčů / otáčky předního kartáče (uveďte počet) |   |
| Provedení | Musí být korozivzdorné (uveďte pro): |   |
| (použité materiály)  | Kabina |   |
|   | Nádrž na vodu |   |
|   | Zásobník na smetí |   |
|   | Sací hubice |   |
| Možnost vyklápění do kontejnerů  | Zvedání zásobníku do výše min. 1 300 mm (uveďte výšku v mm) |   |
| Zametací šířka  | Min. 1900 - 2 600 mm |   |
| (s třetím kartáčem) | (uveďte šířku v mm) |   |
| Klimatizace | Bezfreonová |   |
|   |
| Mycí systém | Vysokotlaký vodní systém s ruční pistolí a hadicí na vodu ,výkon min. 120 bar/11 ltr |   |
| Sací hadice | Sací hadice na listí, průměr hadice min.120 mm, hadice upevněna na výklopném rameni s dvěma zadními světly |   |
| Certifikace CE a PM10 | Stroj musí mít certifikát CE (prohlášení o shodě) a certifikát PM10 dle jednotného testu EUnited (přiložte kopii certifikátů) |   |
| Barva | Oranžová RAL |   |