|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametr** | **Minimální požadavek zadavatele** | **Hodnota dodavatele**  **(v případě pevného parametru zadat ANO-NE)** |
| Motor | Min. 50 kW, Diesel, emisní norma dle platné legislativy pro pracovní stroje Euro Stage V |  |
| Zásobník na smetí | Z nerezové oceli, brutto objem 1,8 - 2 m3 |  |
| (uveďte údaj v m3) |  |
| Celková hmotnost | Do 3 500 kg |  |
| Průjezdná šířka stroje | Max. do 1 300 mm (uveďte údaj v mm) |  |
| Průjezdná výška stroje | Max do 2 200 mm (uveďte údaj v mm) |  |
| Zásoba čisté vody | Min. 300 litrů (uveďte údaj v litrech) |  |
| Recyklace skrápěcí vody | Ano (Zásobník na smetky –> sací hubice) |  |
| Oddělený zásobník na recyklaci vody | Zvláštní oddělený zásobník na recyklaci vody |  |
| o objemu min.80 litrů. |  |
| Talířové kartáče | 2 boční kartáče před předními koly |  |
| Přední kartáč | Třetí talířový kartáč vpředu, snímatelný, umožňující práci vpravo i vlevo s možností aplikace agresivního kartáče, ovládání joystickem. |  |
| Zametací agregáty | Vpředu před přední nápravou, vlečené |  |
| Sací hubice | Bezprostředně za přední nápravou, |  |
| (bez koleček) |  |
| Kabina / Řízení | Dvoumístná / Pravostranné řízení |  |
| Klimatizace | Ano |  |
| Kloubové řízení | Stranové i příčné natáčení s vinutými pružinami a tlumiči pérování |  |
| Nápravy a pohon | Obě nápravy tuhé, pohon přední nápravy. Hnaná náprava s uzávěrkou diferenciálu. |  |
| Pojezd | Hydrostatický (uveďte rychlost) |  |
| Pracovní režim (rychlost 0-10 Km/h) |  |
| Přejezdový režim (rychlost 0-40 Km/h) |  |
| Brzdy | Hydraulické dvouokruhové |  |
| Registrační přístroj | S registrací: doby zametání, počtu ujetých km při zametání a celkem ujetých km (uveďte) |  |
| Regulační sací ventilátor | Musí umožnit plynulé (proměnlivé) nastavení otáček ventilátoru / sacího výkonu |  |
| Regulace zametání | Musí umožnit plynulé (proměnlivé) nastavení otáček bočních kartáčů a předního třetího kartáče |  |
| Paměťové / Programovatelné funkce režimu zametání | Minimálně dvě tlačítka pro uložení parametrů / programů zametání tj. otáčky (výkon) ventilátoru / otáčky bočních kartáčů / otáčky předního kartáče (uveďte počet) |  |
| Provedení | Musí být korozivzdorné (uveďte pro): |  |
| (použité materiály) | Kabina |  |
|  | Nádrž na vodu |  |
|  | Zásobník na smetí |  |
|  | Sací hubice |  |
| Možnost vyklápění do kontejnerů | Zvedání zásobníku do výše min. 1 300 mm (uveďte výšku v mm) |  |
| Zametací šířka | Min. 1900 - 2 600 mm |  |
| (s třetím kartáčem) | (uveďte šířku v mm) |  |
| Klimatizace | Bezfreonová |  |
|  |
| Mycí systém | Vysokotlaký vodní systém s ruční pistolí a hadicí na vodu ,výkon min. 120 bar/11 ltr |  |
| Sací hadice | Sací hadice na listí, průměr hadice min.120 mm, hadice upevněna na výklopném rameni s dvěma zadními světly |  |
| Certifikace CE a PM10 | Stroj musí mít certifikát CE (prohlášení o shodě) a certifikát PM10 dle jednotného testu EUnited (přiložte kopii certifikátů) |  |
| Barva | Oranžová RAL |  |