                        Chybový protokol
                  ------------------------------
                         dne 22.05.2006

  Název akce   :    - 
  Data předal  :    - 
  Data převzal :    

  Lokalita kontroly:   c:\old_d\2006-skut\22-trnitá uhelná opuštěná ssz\


--------------------------------------------------------------------------------
CHYBOVÝ VÝPIS
Kontrola souboru: ..\250\trnita_p.dgn
Kontrolní součet: 905638
--------------------------------------------------------------------------------

Skupina:  KRESBA (vrstva 7)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

NT Elipsa          2      0      0  
NT Elipsa          2      2      0  
NT Útvar           1      0      0  

Skupina:  POZEMKY  (vrstva 14)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

   Buňka           2      3.110  2                                        A   

Skupina:  OBJETKY NEROZL (vrstva 23)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

NT Elipsa          3      0      0  

Skupina:  KANALIZACE (vrstva 25)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

   Úsečka          13     0      6   4                                        

Skupina:  EL.ZAŘÍZENÍ (vrstva 29)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

   Buňka           7      6.560  10                                       A   
NT Útvar           4      0      10 

Skupina:  KRESBA OST (vrstva 45)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

NT Útvar           1      0      0  

Skupina:  TEXT (vrstva 49)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

   Text            153    0      0       1                                    
   Buňka           1      SIPKA  0                                        A   
NP Úsečka          1      1      0  

Skupina:  TEXT OBRUB (vrstva 50)
-------
   Typ prvku       Počet  Název  BA  TL  ST     TV     TS     TZ  GR  OT  GE  ME

   Text            139    0      0       1      0.400  0.400                  
NP Úsečka          1      0      0  



  Legenda:
     NP - Nekorektní prvek
     NT - Nekorektní typ
     NH - Nekorektní hlavička buňky (leží v jiné vrstvě než nula)

     BA - Barva
     TL - Tloušťka
     ST - Styl čáry
     TV - Výška textu
     TS - Šířka textu
     TZ - Zarovnání textu
     GR - Typ buňky
     OT - Natočení buňky
     GE - Špatná vnitřní geometrie buňky
     ME - Měřítko prvku
