Příloha č. 1 dohody – Cenová kalkulace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kritérium B – ceník HW a služeb**  Dodavatel přiřadí k položkám jednotkovou cenu bez DPH a v případě hodinových prací použije do ceníku jednu hodinu práce bez DPH a udělá součet všech položek. Výsledná cena je cena k porovnání kritéria B. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Typ instalace | položka číslo | obsahuje | Jednotkové ceny |  |
| **Všechna vozidla** | **1** | vozidlová jednotka pro nákladní vozidlo (CP 30+) |  | X |
|  | **2** | vozidlová jednotka pro nákladní vozidlo (CP 30) |  | X |
|  | **3** | vozidlová jednotka pro osobní vozidlo (Teltonika FMB120 CAN) |  | X |
|  | **4** | sonda pro měření hladiny paliva v nádrži |  | X |
|  | **5** | Car Ident 2 |  | X |
|  | **6** | Přepínač jízdních režimů s optickou signalizací |  | X |
|  | **7** | CAN SNIFFER, HW pro neinvazivní připojení CAN sběrnice |  | X |
|  | **8** | HW Road Sensor, teplotní čidlo vozovky + venkovní teploty |  | X |
|  | **9** | HW držák teplotního čidla |  | X |
|  | **10** | HW Car Terminal včetně FW |  | X |
|  | **11** | HW držák Car Terminal |  | X |
| **Všechna vozidla** | **12** | demontáž zařízení - jednotka |  | X |
| **Osobní a užitkové vozidlo** | **13** | základní instalace a nastavení |  | X |
| **Nákladní vozidlo** | **14** | základní instalace a nastavení |  | X |
| **Pracovní stroje a traktory** | **15** | základní instalace a nastavení |  | X |
| **Možná rozšíření - částka bude připočtena k základní ceně instalace** | **16** | maják - připojení signálu |  | X |
| **17** | Car Ident- připojení, umístění ,nastavení |  | X |
| **18** | přepínač účelu- montáž připojení nastavení |  | X |
| **19** | připojení ostatních periferii - obdobného typu a rozsahu . |  | X |
| **20** | připojení na sběrnici FMS , CAN - připojení nastavení |  | X |
| **Nákladní vozidlo**  **Pluh částka připočtena k ceně zakl. instalace** | **21** | připojení pluhu - signál PP z panelu v kabině propojení, nastavení |  | X |
| **22** | připojení signálu pluh nasazen |  | x |
| **23** | připojení pluhu pomocí externího snímače TLAK - signál pluh spuštěn, propojení s kabinou, nastavení |  | X |
| **24** | připojení pluhu pomocí externího snímače – el. snímač (POLOHA) - signál pluh spuštěn, propojení s kabinou, nastavení |  | X |
| **Nákladní vozidlo Posyp , částka připočtena k ceně zakl. instalace** | **25** | připojení posyp - signál „sype“ z panelu v kabině propojení, nastavení. Stav bude indikován pouze stávajícím elektrickým signálem na vstup jednotky. |  | X |
| **26** | Připojení posyp z "chytrého " panelu - Interface dle výrobce nástavby. |  | X |
| **27** | připojení signálu sype v rozvodné skříni nástavby - sypače |  | způsob který se bude odstraňovat (případě dle časové náročnosti Kč/hod) |
| **28** | připojení posyp, pomocí externího snímač - TLAK - signál sype, propojení s kabinou, nastavení |  | X |
| **29** | připojení pluhu pomocí externího snímače – el. snímač - signál sype, popř. pulsy pohybu šneků, propojení s kabinou, nastavení |  | X |
| **30** | v případě nutnosti snímání dvou a více signálů bude použit jeden propojovací konektor a jedna spojovací kabeláž mezi kabinou a bodem rozdělení montáž bude navýšena k předchozí položce dle časové náročnosti . |  | dle časové náročnosti - (Kč/hod) |
| **Hladinoměr** | **31** | instalace, kalibrace, připojení, nastavení |  | X |
| **32** | instalace s nutností demontáží nádrže, popř. částí vozidla, + časová náročnost dle hodinové sazby předpoklad cca 1-2 hodiny) |  | dle časové náročnosti (Kč/hod) |
| **33** | Nespecifikováno |  |  |
| **Servis** | **34** | Servis na HW a SW na vozidlech - hodinová sazba |  | Kč/hod |
| **Dopravné** | **35** | sazba za 1 km |  | Kč/KM |
| **Předsezoní údržba** | **36** | Zahrnuje, fyzickou kontrolu HW a příslušenství na vozidle, kontrolu funkce monitorovacího zař GPS, včetně rozšířených funkcí a příslušenství, údržba kabeláže a spojovacího konektoru. Vyhodnocení zjištěných závad a návrh řešení a odstranění. Cena za 1 vozidlo včetně dopravních nákladů |  | Kč/vozidlo |
| **Pohotovost** | **37** | Servisní pohotovost pro zrychlený servisní zásah pro vozidla ZÚS I tř. 72 hodin, ostatní vozidla ZÚS 120 hodin. Datuje se od přijetí požadavku k výjezdu. Cena za 1 den pohotovosti (období od 1.11. do 31.3.) |  | Kč/den |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena měsíčního paušálu – provoz **ČR** | Kč/vozidlo/měsíc |
| Aktivace: | Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem: |  |