Příloha č. 2 specifikace kontejneru s mechanismem



Velkoobjemový kontejner se sklopnými bočnicemi

Vnitřní rozměr 3250x2050x1050mm

Vnější cca 3370x213x1170mm

Výška háku 900mm

Dvoukřídlá zadní vrata-otvírání kolem svislé osy

Bočnice horizontálně dělené-spodní polovina pevná,

horní sklopná kolem spodní osy,svisle děleno sloupkem.