**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

**Prodávající: …**

se sídlem  **…**

IČO: **…**

DIČ: CZ **…**

bankovní spojení: **…**

účet č.: **…**

zapsán dne  **…** v obchodním rejstříku vedeném u …..soudu v  **…**,

oddíl  **…**, vložka  **…**

**zastoupen**  **…**

číslo smlouvy prodávajícího: **…**

a

**Kupující: Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účet č.: 382286023/0300

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen** Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Janem Klištincem, provozním ředitelem

Mgr. Jakubem Dědáčkem, vedoucím střediska mechanizace a dopravy

středisko 2300 - středisko mechanizace a dopravy

číslo smlouvy kupujícího:

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nového, nepoužitého tahače 6x4 pro přepravu podvalníkového návěsu a to včetně poskytování záručního servisu, a to na základě podmínek uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem **„*Dodávka nového tahače 6 x 4*“** (dále jen „*předmět koupě*“ nebo „*zboží*“).
2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace: Tahač. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude schopen tahat návěsový podvalník specifikovaný v příloze č. 2 - Technická specifikace: Návěsový podvalník.
3. Součástí dodávky je i technická dokumentace / event. návod k obsluze v českém jazyce.
4. Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu.
5. Prodávající se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět koupě v takové jakosti a provedení, jak odpovídá technickým standardům, normám a technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě a za skutečně provedené servisní služby (při garančních prohlídkách) dohodnutou cenu uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Celková kupní cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu předmětu koupě do místa plnění, zaškolení obsluhy, dokumentaci a kompletního záručního servisu vyjma garančních prohlídek.

Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu koupě v místě plnění.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na email: [uctarna@bkom.cz](mailto:uctarna@bkom.cz) nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
3. Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny předmětu koupě. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
4. Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující v prodlení se zaplacením. Prodávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
5. Faktura bude obsahovat zejména:

* Označení a sídlo prodávajícího a kupujícího
* Označení předmětu koupě
* Číslo faktury
* Den vystavení a den splatnosti faktury
* Označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno
* Fakturovanou částku
* Razítko a podpis oprávněné osoby

1. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
2. Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo smlouvy kupujícího.
3. Zálohové platby se nesjednávají.

Trvání smlouvy, dodací podmínky a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající je povinen poskytovat záruční servis nepoužitého tahače 6x4 pro přepravu podvalníkového návěsu po dobu 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího převzetí předmětu koupě.
3. Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.
4. Za místo plnění pro dodání předmětu koupě se pro účely této smlouvy považuje provozní areál společnosti Brněnské komunikace a.s., Masná 7, Brno.
5. Za místo plnění pro servisní služby se pro účely této smlouvy považuje provozovna/sídlo prodávajícího a nebo autorizovaná servisní síť prodávajícího.
6. Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn odebrat (převzít) Mgr. Jakub Dědáček, vedoucí střediska mechanizace a dopravy, tel. 608 517 061, e-mail: [dedacek@bkom.cz](mailto:dedacek@bkom.cz).
7. Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu se všemi příslušnými doklady (jejich soupis bude součástí předávacího protokolu, případně dodacího listu) a upozornit kupujícího na případné vady, o kterých ví a které předmět koupě má v okamžiku předání.
8. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího Mgr. Jakubovi Dědáčkovi e-mailem na adresu: dedacek@bkom.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
9. V rámci předávajícího a přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží, vizuální kvalita a kvalita jeho montáže a instalace s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí předmětu koupě jsou:
10. kompletnost dodaného zboží dle této smlouvy a zadávací dokumentace,
11. vizuální kontrola předmětu koupě,
12. provedení kontroly funkčnosti předmětu koupě ze strany kupujícího,
13. kontrola kvality dodaného zboží.
14. Pro přejímacím řízení nepoužitého tahače 6x4 pro přepravu podvalníkového návěsu připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, a to zejména:

* velký technický průkaz,
* servisní knížku,
* záruční listy,
* Certifikát konformity (Certificate of Conformity - COC),
* návody k použití a k obsluze dodaného zboží,
* ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadovaného právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto kupní smlouvou (zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), a to vše v originále nebo ověřené kopii.
* povinou výbavu vozidla.

1. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží.
2. Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Záruční doba a reklamace

1. Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetím zboží kupujícím.
2. Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu, zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil.
3. Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 30 pracovních dnů od zjištění závady.
4. Oznámení vady musí obsahovat:

* datum vzniku závady
* jméno a adresu kupujícího
* jménu a adresu prodávajícího
* název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
* stručný popis zjištěné závady
* požadovaný termín jejího odstranění

1. Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení způsobu odstranění, do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
2. Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran. Nebude-li stanoven, platí, že vada musí být odstraněna do 30 dnů od nahlášení.

Další ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
2. Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a podle účinných ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.
3. Prodávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikovanými pracovníky.
4. Prodávající je povinen provést po dodání zboží úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění povinností prodávajícího dle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Sankce

1. Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, může po něm prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtách stanovených touto smlouvou, může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží bez zavinění kupujícího může po prodávajícím kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě, že prodávající poruší své povinnosti dle čl. VII., může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
5. V případě, že prodávající odmítne dodat zboží z důvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ. Úhrada smluvní pokuty jej však nezbavuje povinnosti dodat zboží kupujícímu.
6. Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.
7. Je-li vůči smluvní straně uplatněna smluvní pokuta či úrok z prodlení podle tohoto článku, je taková smluvní strana povinna je uhradit.

Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

* vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, zejména nesplnění požadované kvality ČSN a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
* předmět koupě v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,
* prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 30 kalendářních dnů,
* zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka,
* z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
* zjistí-li se, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

1. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

* úpadku kupujícího ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
* prodlení kupujícího s úhradou faktur o více než 90 dnů,
* prodlení kupujícího s převzetím zboží o více než kalendářních 90 dnů, ačkoliv byl prodávajícím k tomu dodatečně písemně vyzván a byla mu stanovena přiměřené lhůta.

1. Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
2. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
8. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněním pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
10. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1 Technická specifikace: Tahač**

**Příloha č. 2: Technická specifikace:** **Návěsový podvalník**

**Příloha č. 3: Cenová kalkulace**

V ………………………… dne: ……… V Brně dne:

Za prodávajícího: Za kupujícího:

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………… | …………………………………………….. |
|  | Ing. Luděk Borový  generální ředitel |

**Příloha č. 1 Technická specifikace: Tahač**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahač návěsů s pohonem 6x4, výkon motoru min. 560 kW pro celkovou hmotnost soupravy do 65 t** | **Požadavky** | **Hodnota dodavatele** |
|  | **Pevný-Min-Max** | **ANO/NE (číselná hodnota)** |
| Vozidlo bude používáno jako tahač třínápravového nízkoložného podvalníku pro přepravu stavebních strojů. | Pevný | doplnit ANO/NE |
|  |  |  |
| **Podvozek** |  |  |
| -          celková hmotnost 26.000 kg | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo se 3-mi nápravami | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          dvojitý rám podvozku | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          rozvor náprav vozidla min. 3100 mm-max. 3600 mm | Min-Max | doplnit číselnou hodnotu |
| -          pohon vozidla 6 x 4 s možností zapnutí uzávěr mezinápravového a nápravových diferenciálů | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vzduchové odpružení všech náprav s možností přestavení provozní výšky rámu podvozku z kabiny řidiče a ukazatelem zatížení náprav | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          flexibilní přenos zatížení zadních náprav | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          zatížení PN – 10 t technické i legislativní | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          zatížení ZN – 2x 13 t technické | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          klasifikace Heavy–haulage dle EC 2018/858 | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          ocelový přední nárazník s tažným okem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          zadní pneumatiky záběrové M+S | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          přední pneumatiky pro stavební provoz, rozměr 385/65 R 22,5 | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          brzdový systém s vyhřívaným filtrem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          systém ABS/ASR | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          brzdy na všech nápravách kotoučové | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          povolená celková hmotnost soupravy dle TP do 65.000 kg | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          palivová nádrž vozidla z nekorodujícího materiálu o kapacitě min. 350 lit, uzamykatelný uzávěr, sítko v hrdle | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          palivová nádrž umístěná na pravé straně vozidla | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          palivový filtr s vyhříváním | Pevný | doplnit ANO/NE |
|  |  |  |
| **Motor** |  |  |
| -          motor vznětový přeplňovaný, emisní provedení EURO 6 | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          objem motoru min 16,2 l | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          výkon min. 560 kW | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          točivý moment min. 3.650 Nm | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          síťka proti hmyzu před chladičem | Pevný | doplnit ANO/NE |
|  |  |  |
| **Převodovka** |  |  |
| -          vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          počet převodových stupňů min.12 | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          řazení převodovky automatizované, s programem pro stavební provoz (off-road), možnost volby převodového stupně manuálně řidičem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          zařízení, které umožňuje při rozjezdu nebo manévrování ve stísněných prostorách citlivou práci s vozidlem (např. použitím spojkového pedálu) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          retardér / intardér o min. brzdné síle min. 4.100 Nm a výkonu min. 500kW | Min | doplnit číselnou hodnotu  doplnit číselnou hodnotu |
|  |  |  |
| **Kabina, výbava** |  |  |
| -          sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          větrací střešní klapka | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 100 A | Min | doplnit číselnou hodnotu |
| -          kabina bude vybavena klimatizací, teplovodním topením a nezávislým topením, el. seřiditelnými zrcátky vpravo a vlevo, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem, instalací pro připojení vysílačky s měničem napětí 24/12 V s napájením min. 10 A, zásuvkou pro napájení 24 V, zásuvkou pro napájení 12 V, autorádiem s bluetooth, navigací a lednicí | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          centrální zamykání | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo musí být vybaveno informačním systémem pro sledování stavu opotřebení, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky dle skutečného zatížení (systém flexibilního servisního intervalu) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo bude vybaveno elektronickým modulem umožňujícím přenos dat vozidla do jednotky GPS | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          nad čelním sklem kabiny bude přídavná vnější protisluneční clona | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo bude vybaveno výstražným osvětlením oranžové barvy v provedení LED (rampa případně 2x maják) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo bude vybaveno přídavným výstražným LED osětlením umístěným na přední masce vozidla (2 páry světel) ovládané samostatným vypínačem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          akustické výstražné zařízení při couvání | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo musí být vybaveno vzduchotlakým zvukovým výstražným zařízením | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          přípojka tlakového vzduchu v kabině včetně ofukovací pistole se spirálovou hadicí | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          Hlavní světlomety včetně denního svícení vozidla v provedení LED | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          veškeré poziční osvětlení vozidla bude v provedení LED | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          hadice pro huštění pneumatik včetně nástavce pro huštění dvojmontáže | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          tlakoměr | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR | Pevný | doplnit ANO/NE |
|  |  |  |
| **Vybavení pro provoz v soupravě** |  |  |
| -          vozidlo musí být vybaveno elektrickými a hydraulickými okruhy pro provoz a ovládání pětiosého teleskopického návěsu s řízenými nápravami | Pevný | doplnit ANO/NE |
| -          vozidlo musí být okruhem pro ovládání nájezdů podvalníku řešným tak, aby mohla obsluha ovládat nájezdy podvalníku mimo kabinu vozidla | Pevný | doplnit ANO/NE |

**Příloha č. 2: Technická specifikace: Návěsový podvalník**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametry** | **Požadavek** | **Úroveň parametru** |
| Celková technicky přípustná hmotnost návěsu (kg) | 58.000 | min. |
| Celková technicky přípustná hmotnost na nápravy (kg) | 40.000 | min. |
| Celková povolená hmotnost na královský čep (kg) | 18.000 | max. |
| Celková délka návěsu (mm) | 13.680 | max. |
| Telskopické roztažení návěsu (mm) | 6.000 | min. |
| Výška ložné plochy nad nápravami (mm) | 880 | max. |
|  |  |  |
| **Podvozek** |  |  |
| Nápravy celkem (počet) | 4 | max. |
| Nápravy zvedací (počet) | 1 | min. |
| Nápravy natáčecí (počet) | 2 | min. |
| Pneumatiky | Rozměr 245/70 R 17,5 | pevný |
| Rezerva (ks) | 1 | pevný |
|  |  |  |
| **Ložná plocha** |  |  |
| Přední čelo | zkosené rohy | pevný |
| Nájezdové rampy na labutí krk (pár) | 1 pár, ocelové | pevný |
| Výplň podlahy z tvrdého dřeva | tloušťka 45 mm | min. |
| Pomocný posuvný stůl pro podepření nákladu (ks) | 1 ks | min. |
| Přejezdové hliníkové rampy (pár, délka) | 1 pár, 1.500 mm | pevný |
| Rozšíření ložné plochy | každá strana o 300 mm | min. |
| Zadní rampy (ovládání) | hydraulicky skládací a hydraulicky stranově posunovatelné | pevný |
| Zadní rampy (délka) | 4.000 mm | min. |
| Zadní rampy (nosnost) | 40.000 kg | min. |
| Výplň ramp, tvrdé dřevo | tloušťka 40 mm | min. |
|  |  |  |
| **Lakování** |  |  |
| Barva | RAL 2011 | pevný |
| Horní část ložné plochy | Žárově zinkovaná | pevný |
|  |  |  |
| **Osvětlení a el. obvod** |  |  |
| NATO zásuvka | Krytá zásuvka NATO vpředu s kabelem 2x35 mm | pevný |
| Zadní couvací světla | 2 ks LED provedení | pevný |
| Zadní maják | 1 ks LED provedení | pevný |
|  |  |  |
| **Zajištění nákladu** |  |  |
| Upínací oka labutí krk (páry) | 3 | min. |
| Upínací oka ložná plocha (páry) | 10 | min. |
| Upínací oka ložná obvodový lem (páry) | 6 | min. |
| Otvory pro kontejnerové zámky na ložné ploše (páry) | 8 | max. |
| Bezpečnostní kapsy pro klanice po obvodu ložné plochy (páry) | 8 | min. |

**Příloha č. 3: Cenová kalkulace**